# *Załącznik nr 12b do SWZ*

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

WARUNKI TECHNICZNE

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z kabiną podwójną i skrzynią ładunkową z plandeką.**

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY** | **Określenie parametru\*)** | |
| **1** | **2** | **3** | |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** | | |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, wyprodukowany w 2023 r. | |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy min. 170 KM  (***proszę podać wartości mocy oraz pojemności****)* | | ……………  …………… |
|  | Liczba cylindrów - 4 | |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita 3.5 t | |  |
|  | Norma emisji spalin – min. EURO 6 | |  |
|  | Manualna skrzynia biegów 6 biegowa | |  |
|  | Napęd na koła przednie | |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | |  |
|  | Kierownica po lewej stronie | |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna regulowana min. w jednej płaszczyźnie | |  |
|  | Tempomat | |  |
|  | Hamulce tarczowe min. na jednej osi | |  |
|  | Niezależne zawieszenie kół przednich | |  |
|  | Tylne zawieszenie resory piórowe | |  |
|  | Koła stalowe 16” z oponami 235/65 R16 C „letnie” | |  |
|  | Małe kołpaki na koła | |  |
|  | Zbiornik na paliwo min. 60 L | |  |
|  | Zbiornik na AdBlue min. 20 L | |  |
|  | Asystent hamowania awaryjnego | |  |
| **II.** | **Kabina** | | |
|  | Kabina 2-rzędowa – 7 osobowa | |  |
|  | Lusterka boczne z soczewkami eliminujące martwe pola widzenia podgrzewane i regulowane elektrycznie | |  |
|  | Lusterko wewnętrze kabiny. | |  |
|  | Fabryczny kolory nadwozia: **granatowy, szary, siwy, grafitowy.** | |  |
|  | Przednie szyby otwierane elektrycznie | |  |
|  | System ABS, system ESP, system ASR | |  |
|  | Oświetlenie w tylnej części kabiny | |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacjami, z dwoma podłokietnikami pneumatyczne. | |  |
|  | Wszystkie fotele z zagłówkami | |  |
|  | Fabryczny radioodtwarzacz z możliwością odtwarzania plików w MP3 i funkcją Bluetooth do obsługi telefonu | |  |
|  | Głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu | |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy | |  |
|  | Ogrzewana szyba przednia elektrycznie | |  |
|  | Reflektory główne ze światłami dziennymi w technologii LED | |  |
|  | Światła przeciwmgielne przód i tył | |  |
|  | Kamera cofania | |  |
|  | Komputer z wyświetlaczem ekran min.5 cali | |  |
|  | Klimatyzacja | |  |
|  | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy) | |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, przód, tył | |  |
|  | Autoalarm | |  |
|  | Immobiliser fabryczny | |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami) | |  |
|  | Spojler na dach kabiny który jest równy zabudowie lub wystaje ponad nią. | |  |
|  | Światła boczne obrysowe . | |  |
|  | Dodatkowe ogrzewanie tylnej części pasażerskiej niezależne od silnika. | |  |
| **III.** | **ZABUDOWA** | | |
|  | Wymiary wewnętrze zabudowy (mm)  długość 3500/ szerokość 2100/wysokość 2000 | |  |
|  | Burty aluminiowe o wysokości 400 mm, zamknięcia pionowe kasetowe. | |  |
|  | Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką antypoślizgową, wodoodporną o grubości min. 15 mm, od spodu uszczelnioną silikonem. | |  |
|  | Rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych w systemie 70/90 mm. | |  |
|  | Stopień wejściowy składany zamontowany na tylnej burcie. | |  |
|  | Osłona kabiny kierowcy, profile aluminiowe min. 3 szt. | |  |
|  | Tylne okno w przedziale kabiny. | |  |
|  | Niezależne oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu led 2 szt. | |  |
|  | W podłodze przestrzeni ładunkowej stalowe uchwyty mocowania ładunku min. 6 szt. Zamontowane w profilu obwodowym chowane. | |  |
|  | Nadkola tylne plastikowe z fartuchami. | |  |
|  | Stelaż zabudowy aluminiowe profile i rurki podtrzymujące plandekę lub profile. | |  |
|  | Odeskowanie aluminiowe, trzy rzędy wysokości | |  |
|  | Stelaż szybkodemontowalny | |  |
|  | Plandeka celna kolor granat, szary, gramatura min. 670b/m2 dach plandeki wykonany z materiału półprzeźroczystego. | |  |
| **IV.** | **Wyposażenie dodatkowe** | | |
|  | Komplet kół z oponami zimowymi o rozmiarze 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu | |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kliny pod koła 2 szt. zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik hydraulicznym 3,5 t. | |  |
|  | Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym | |  |
|  | Apteczka samochodowa | |  |
|  | Światła ostrzegawcze mikroled montowane 4 szt. w grillu z przodu pojazdu w dwóch rzędach (choinka) oraz 2 szt. na tylnej belce pojazdu. | |  |
|  | Samochód z pełnym zbiornikiem paliwa | |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym | |  |
|  | Hak holowniczy | |  |
|  | Gniazdo elektryczne do podpięcia oświetlenia przyczepy | |  |
| **V.** | **Gwarancja** | | |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów | |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące | |  |
|  | Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 36 miesięcy | |  |
|  | Pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW na rok | |  |
| **VI.** | **Serwis** | | |
| 73. | Dwa bezpłatne przeglądy serwisowe wynikające z przebiegu pojazdu. | |  |

(\*) - należy wpisać właściwą odpowiedź TAK/NIE

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

1. Kartę gwarancyjną.
2. Kartę pojazdu.
3. Fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego.
4. Książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych.
5. Aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe.
6. Przeprowadzone badanie techniczne wykonane po pierwszej rejestracji.

……………………………, dnia ……………………..

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ów)