ZP.271.1.2021

Załącznik Nr 2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

WARUNKI TECHNICZNE

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  | **TAK / NIE\*** |
|  | Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2020-2021 |  |
|  | Silnik wysokoprężny - turbodoładowany, moc min. 130 KM |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 – biegowa lub automatyczna |  |
|  | Rodzaj nadwozia - 9 osobowe |  |
|  | Napęd na przednią oś |  |
|  | Hamulce tarczowe min. na jednej osi |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego  |  |
|  | Immobiliser + autoalarm  |  |
|  | Centralny zamek z pilotem w kluczyku  |  |
|  | Autoalarm z niezależnym zasilaniem  |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana  |  |
|  | System ABS, system ESP, system ASR |  |
|  | Samochód musi spełniać normę EURO 6 |  |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem  |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacjami |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy  |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie  |  |
|  | Ogrzewana szyba przednia elektrycznie |  |
|  | Lusterko wewnętrze  |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane |  |
|  | Światła LED do jazdy dziennej  |  |
|  | Światła przeciwmgielne przód i tył |  |
|  | Radio, Bluetooth, 4 głośniki,  |  |
|  | Zestaw głośno mówiący  |  |
|  | Kamera cofania wraz z czujnikami przód tył. |  |
|  | Komputer z wyświetlaczem ekran min.5 cali |  |
|  | Drzwi boczne odsuwane z prawej strony przeszklone |  |
|  | Zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi tylnych przed dziećmi  |  |
|  | Stopień wysuwany elektrycznie przy drzwiach przesuwnych |  |
|  | 2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu |  |
|  | Poręcze i rączki przy drzwiach wejściowych |  |
|  | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane |  |
|  | Dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej |  |
|  | Oświetlenie części pasażerskiej  |  |
|  | Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wraz z panelem nadmuch. |  |
|  | Niezależne ogrzewanie części pasażerskiej bez pracującego silnika |  |
|  | Podłoga antypoślizgowa w części pasażerskiej |  |
|  | Tapicerka w całej części przedziału pasażerskiego |  |
|  | Drzwi tylne z szybami ogrzewanymi i wycieraczkami |  |
|  | Kierunkowskazy dachowe. |  |
|  | Komplet pokrowców na wszystkie siedzenia  |  |
|  | Dywaniki gumowe w I,II,III rzędzie |  |
|  | Atestowane mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózki, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich). |  |
|  | Winda elektrohydrauliczna o udźwigu min. 350kg z UDT |  |
|  | Młotki bezpieczeństwa na szybach bocznych |  |
|  | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2kg. |  |
|  | Komplet kół letnich/zimowych z ozdobnymi deklami lub kołpakami. |  |
|  | Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową, podnośnikiem i zestawem narzędzi fabrycznych. |  |
|  | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami)  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) minimum 24 miesiące lub 100 tyś. km. |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące  |  |
|  | Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 36 miesięcy  |  |
|  | Pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW na rok |  |

(\*) - należy wpisać właściwą odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

1. Kartę gwarancyjną.
2. Kartę pojazdu.
3. Fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego.
4. Książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych.
5. Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.
6. Aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe.
7. Dokumentację potwierdzającą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych