**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania** | **Ilość** |
| 1. | **Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**  *PARAMETRY TECHNICZNE*  - wydajność tłoczenia min. 400 l/h  - ciśnienie robocze min. 120/12 bar/MPa  - termostat regulowanej temperatury  - maksymalna temperatura podawanej wody 120 °C  - moc przyłącza 2,9 kW  - zbiornik paliwa min. 10 l  - zbiornik na detergent min. 1l  - rodzaj pompy: mosiężna  - pistolet wysokociśnieniowy z regulacją ciśnienia  - wąż wysokociśnieniowy min. 10 metrów  - lanca spryskująca min. 600 mm  - automatyczne obniżenie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia  - szczotka do mycia  - dysze rotacyjne 2 sztuki | **1 szt.** |
| 2. | **Generator ozonu**  *PARAMETRY TECHNICZNE*  **-** wydajność ozonu min. 40g/h  - sterowanie mikroprocesorowe  - elektrody odporne na uderzenia  - wyświetlacz  - programowanie czasu pracy  - funkcja wyciągu ozonu z pomieszczenia  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwpożarowe  - zasilanie 230 V  - obudowa stal nierdzewna/aluminium  WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA:  - wydajność od 350 do 1200 m3/h  - metoda produkcji ozonu: wyładowania koronowe  - pobór mocy urządzenia 220W  - wkładka bezpiecznikowa 1,6A  - temperatura otoczenia pracy: 5-50 °C  - dopuszczalna wilgotność względna otoczenia <80% REL.H | **4 szt.** |
| 3. | **Maszyna do czyszczenia podłóg (automat szorujący)**  *PARAMETRY TECHNICZNE*  - szerokość robocza szczotek min. 400 mm  - szerokość robocza/odsysania min. 800 mm  - moc znamionowa 1100W  - zasilanie bateryjne 24V  - napięcie (baterie) 24V  - zbiornik wody czystej/ brudnej min. 20/20 litrów  - nacisk szczotki (g/cm2/kg) 27-28/ 20-23  - prędkość obrotowa szczotki min. 180 obr/min  - wydajność teoretyczna min. 1500 mkw./h  - wydajność praktyczna min. 1000 mkw./h  - panel sterowania | **2 szt.** |
| 4. | **Wielofunkcyjny wózek do sprzątania średnich i dużych powierzchni z osprzętem**  *PARAMETRY TECHNICZNE*  - dwa wiadra o objętości min. 15 litrów  - dwa wiadra o objętości min. 5 litrów  - trzy plastikowe miski  - solidna chromowana konstrukcja  - cztery obrotowe kółka z plastikowymi ochraniaczami zapobiegającymi uszkodzeniu ścian i mebli  - dźwigniowy wyciskacz z wkładką  - uchwyt na worek 120 litrów razem z 3 szt. klipsów do worka i kratą podpierającą  - podpora mopa  - uchwyt na drążek  - dużo miejsca na odłożenie środków czystości, ścierek itp.  - 5 szt. uchwytów na płaski mop  - paczka mopów- min. 5 sztuk  - 5 szt. aluminiowych drążków | **5szt.** |
| 5. | **Środki czystości** |  |
| - mydło antybakteryjne (opakowanie 5 litrów) | **30 szt.** |
| - płyn do czyszczenia podłóg (opakowanie 5 litrów) | **38 szt.** |
| - płyn czyszcząco dezynfekujący do myjek wysokociśnieniowych (opakowanie 10 litrów) | **3 szt.** |